|  |  |
| --- | --- |
|  | ***тел. 8(3462) 962-656***  **ТЮМЕНЬ *тел. 8 (3462) 984-674*** |

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ ROTEKS

МОЩНОСТЬЮ 500 КВТ

|  |  |
| --- | --- |
| [http://kotel-roteks.ru/res.php?w=210&file=/netcat_files/20/39/promyshlennyj_tverdotoplivnyj_kotel_0.jpg](http://kotel-roteks.ru/netcat_files/20/39/promyshlennyj_tverdotoplivnyj_kotel_0.jpg) | "Roteks-500" в комплектации "ЭКОНОМ"  Работает на гранулированном твердом топливе - гранулах из древесины или других горючих материалов. Соответствует требованиям ГОСТ 20548-87 и ГОСТ 30735-2001. Автоматизирован.  Цена: 1 200 000,00 руб.[Добавить в корзину](http://kotel-roteks.ru/catalog/pelletnye-kotly-promyshlennye/roteks-500/roteks-500_23.html) |

Характеристики твердотопливного котла Roteks-500

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| *Температурный режим работы* | *70-90 Cº* |
| *КПД котла (зависит от чистоты котла)* | *80-90 %* |
| *Рабочее давление системы* | *3,0 Бар* |
| *Подключение к системе отопления* | *80 Ду* |
| *Размер дымохода котла* | *400 мм* |
| *Площадь конвективной части* | *3,9 м2* |
| *Масса котла (нетто)* | *6900 кг* |
| *Заправочная емкость котла* | *1100 л* |
| *Масса бункера (нетто)* | *135 кг* |
| *Емкость бункера для гранул* | *2000 л* |
| *Средний расход гранул в номинальном режиме* | *50 кг/ч* |
| *Максимальный расход гранул при максимальной нагрузке* | *111,1 кг/ч* |
| *Электроподключение* | *220/380 В* |
| *Энергопотребление* | *155 Вт* |
| *Энергопотребление кратковременно при наличии ТЭНа* | *2000 Вт* |
| *Общие габариты включая бункер* | *3200х2500х4500мм* |